

ПЛАВАЮЩАЯ  ЗАГРУЗКА  «2Н BCN»
современная технология для сооружений биологической очистки
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Предисловие 
Всем  известно, что под действием нитрифицирующих бактерий (аэробных микроорганизмов) происходит окисление азота аммонийных солей, в результате чего образуются сначала соли азотистой кислоты, или нитриты, а при дальнейшем окислении – соли азотной кислоты, или нитраты, т.е. происходит процесс нитрификации. В обоих процессах участвуют две группы бактерий (микрофлоры): одна группа этих бактерий окисляет аммиак в азотистую кислоту (нитритные бактерии), вторая — азотистую кислоту в азотную (нитратные бактерии).  А это означает, что нитрификация имеет большое значение в очистке сточных вод, так как этим путём накапливается запас кислорода, который может бать использован для окисления органических безазотистых веществ, когда полностью уже израсходован для этого процесса весь растворённый (свободный) кислород. Связанный кислород отщепляется от нитратов под действием микроорганизмов (денитрифицирующих бактерий) и вторично расходуется для окисления органического вещества. Этот процесс называющийся денитрификацией сопровождается выделением в атмосферу свободного азота в форме газа.   
Так вот, чтобы процессы нитрификации и денитрификации, ацидофикации и дефосфатирования осуществлялись наиболее эффективным методом, мы разработали современную технологию для биологических очистных  сооружений, которая позволяет интенсифицировать очистку и доочистку промышленных и хозяйственно-бытовых сточных вод. Одним из основних способов интенсификации этих процессов, (повышения концентрации биомассы и количества медленнорастущих микроорганизмов, а также предотвращения набухания активного ила), является применение носителей биомассы (микрофлоры) с большой удельной поверхностью. Новое поколение таких носителей микрофлоры марки «2Н» создано для иммобилизации специфических биопроцессов, взамен стационарной «ершовой», плоскостной или объемной загрузки.  Мы постараемся описать технологию очистки и преимущества свободноплавающей загрузки 2Н BCN.
                                                     Описание
Преимущества данной технологии заключается в высокой степени удаления БПК, биогенных загрязнений и взвешенных веществ без использования дополнительных строительных резервуаров или затрат на эксплуатацию. 
Принцип работы заключается в окислении биопленкой прикрепленной на объемном плавающем носителе «2Н BCN»  органических и неорганических загрязнений содержащихся в сточных водах. Носитель погруженный в сточные воды, находится в непрерывном движении благодаря системе аэрации осуществляющей перемешивание и насыщение обрабатываемых сточных вод кислородом или механическим мешалкам.
В процессе  очистки происходит самопроизвольное образование биопленки на поверхности носителя и переодическое фрагментарное отделение отмерших частиц, и их вынос в зону отстаивания. Биоценоз прикрепленной микрофлоры на плавающем носителе  развивается индивидуально в зависимости от загрязнений в сточных водах, что способствует их максимально эффективному потреблению в отличие от систем со взвешенным активным илом или неподвижной биозагрузкой, препятствующей эффективным масообменным процессам при биологической очистке.
Представленная технология универсальна и может применятся как на проектируемых объектах, так и на существующих очистных сооружениях, а так же плавающая загрузка не требует монтажа, пусконаладочных работ и дополнительной эксплуатации.

Преимущество элементов загрузки «2Н BCN» состоит в том, что они имеют специальную форму способствующую массообменным процессам внутри элементов, а развитая площадь поверхности, которая в зависимости от типа загрузки заключается в пределах от 78 до 884 м2/м3, даёт возможность увеличения окислительной мощности сооружений.

Носители микрофлоры (свободно плавающая загрузка) изготовлены из стойкого к ультрафиолету полиэтилена низкого давления (HDPE), что делает их долговечными и износостойкими и, следовательно, гарантирует химическую, биологическую и климатическую стойкость.
Нахождение элементов загрузки «2Н BCN» постоянно во взвешенном состоянии является наиболее важным качеством для эффективного перемешивания в реакторе, что в конечном результате обеспечивает высококачественную очистку сточных вод.

Носители биопленки «2Н BCN» имеют большую внутреннюю защищенную поверхность для биологического обрастания, а форма разработана так, чтобы обеспечить оптимальную скорость потоков внутри элементов.

Благодаря способности развития разных видов прикрепленной микрофлоры в зависимости от окружающих условий и режимов очистки (аэробные или анаэробные зоны) загрузку удобно использовать при реализации процессов нитрификации и денитрификации в очистных сооружениях, разделенных на зоны.

Плавающая загрузка «2Н BCN» применяется как отдельно, так и в комбинации с активным илом для увеличения массовой доли ила в сооружении и увеличения их окислительной мощности. 

Применение такой свободноплавающей загрузки в очистных сооружениях, послужит созданию оптимальных условий для жизнедеятельности нитрифицирующих бактерий. Эффективность загрузки в том, что она задерживает биомассу и увеличивает  её концентрацию до 50 кг/м3 , благодаря этому  увеличивается  активность  метаболизма. 
Некоторые советы:
· 
Чёткий расчёт времени и скорости потока позволит свободно плавающей загрузке создать плавающую очистительную поверхность для развития живых организмов (бактерий). При потребности, нужно обеспечить соответствующий уровень рециркуляции стоков. 

· Делая расчёт потребности загрузки, нужно учесть объем очистного сооружения. Ну, а чтобы подобрать подходящий тип и диаметр плавающей загрузки, нужно учесть вид использованной биомассы и,  соответственно, подходящую плотность поверхности. 
· Нашими клиентами являются изготовители биологических очистных систем, которые ставят перед собой задачу проектирования реактора с аэрацией, что будет гарантировать подачу воздуха или поток воды, чтобы сделать подвижными носители биомассы. 
· За некоторыми данными, можно достичь наивысшего показателя  нетрификации и денитрификации: 0,5/NH4N/m2/ сутки, если построить реактор надлежащим образом. 
· Обеспечение в реакторе турбулентного потока снизу, поможет избежать проблем с вымыванием пригодной биомассы.
· Промывая носители от излишней проросшей биомассы, нужно помнить, что  нежелательно ее удалять (вымывать) с плавающих элементов всю до конца, для того, чтобы быстрей возродилась биоплёнка.
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